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本次采购的大语言模型算力租赁服务，租赁时间为12个月，需要投标人提供如下内容：
服务产品技术参数需求清单：
	产品名称
	数量
	备注

	1.GPU算力资源（含数据盘 SSD 1TB）
	1台
	具体要求见下方技术参数要求

	2.SDWAN专线
	1项
	



1. GPU算力资源技术参数要求：
1) 单台主机提供不低于4块GPU；
2) 显存容量：单GPU不低于24 GB GDDR6，总显存不低于96GB；
3) CUDA核心数量：单GPU卡不低于9000；
4) 单精度浮点运算峰值（FP32）：单GPU卡不低于31.2 TFLOPS；
5) 半精度浮点运算峰值（FP16）：单GPU卡不低于125 TFLOPS；
6) 可以为主机选择自定义密码、随机密码或密钥对登录；
7) 支持主机属性管理和配置功能，包括：重置密码、修改实例主机名、自定义和修改实例描述、创建相同配置等；
8) 支持多种类型GPU显卡，包括：NVIDIA T4/V100/A10/A100/昇腾300i pro等；
9) 支持一键重装操作系统，支持重装为公共镜像（Windows、ubuntu、centos、）、私有镜像、共享镜像、安全产品镜像；
10) 支持自定义镜像功能，可基于实例创建私有镜像。支持用户级别的共享镜像；
11) 提供不低于1TB的SSD 数据盘。
12) 投标人承诺所投算力资源的通过医疗大数据基础能力可信选型评估检验，评估方法包括数据预处理、大数据分析、数据使用与管理，要求提供承诺函（格式自拟）；
13) 投标人承诺所投算力资源的通过智能计算GPU虚拟化与性能优化技术要求评估检验，要求提供承诺函（格式自拟）；

2.SDWAN专线技术参数要求：
1) 速率 ≥100M；
2) 部署于用户侧的CPE支持硬件或虚拟化设备，虚拟化CPE需支持在国产化操作系统中部署；
3) 具备独立运营的自有SDWAN骨干网，骨干网POP节点数量不少于80组；
4) 部署于用户侧的CPE 设备采用国产商用密码算法（SM4）进行加密，并通过商用密码产品认证，以满足采购人密评工作要求；
5) 提供每POP点不低于5G的POP点IPSEC隧道性能；
6) 支持dns报文劫持，指定dns server；
7) SDWAN具备管理系统、智能选路、流量识别、安全访问控制、链路探测、远程升级等核心功能模块
3.其他要求
1) 为确保兼容性，中标人本次提供的产品应为同一原厂商。
2) 中标人需安排专门的客户经理负责联系；
3) 服务期内未经告知采购人并进行协商的情况下，不允许擅自中断服务；
4) 中标人需提供良好的服务体系和完善的投诉渠道；
5) 中标人提供7*24小时故障申告服务，对故障的响应时间不超过10分钟，中标人在接到客户报障后，60分钟内给予客户关于故障处理及进展情况的响应。
