项目需求
	项目名称
	监控存储扩容

	[bookmark: _GoBack]需求内容：
一、配件清单
	序号
	项目名称
	参数
	数量
	单位

	1
	36盘位网络存储
	1. ★内置1颗国产化芯片，具有1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、36个SATA接口；
2. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控；
3. 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）；
4. 支持512路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；
5. ★支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号；
6. 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持3路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或8路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或12路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或24路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或48路分辨率为1920×1080、帧率为30fps的视频；
7. ★内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义；
8. 不少于以下接口：报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；RS-485接口：1个；网络接口：8个，4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45），4个（1000M光口）；
9. 冗余电源：支持
10. ★支持主板自带1个PCIE接口，可支持扩展1张智能算法卡；
11. ★投标人所提供的设备必须具备高度兼容性，能够无缝对接采购人现有的安防监控平台及相关配套监控设备。通过集成，该设备需支持便捷化的统一管理，实现实时图像的流畅调阅、录像的高效存储与灵活回放，以及监控画面的智能调度与多模式上墙显示（涵盖单屏展示、跨屏拼接、全屏扩放及画面漫游等多样化的图像融合呈现效果）。最终，助力构建医院智慧安防一体化管理体系，全面满足医院日常业务运营的功能需求。
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	台

	2
	硬盘
	单盘容量：≧16TB；
缓存： ≧512MB；
转速： ≧7200RPM；
硬盘接口：SATA
	35
	块




	备注：1.产品（36盘位网络存储）中带★部分参数需提供具有CNAS标识的部级权威检测机构出具的检验报告。
2.以上报价含人工、安装、运输、税费等全部费用。
3.产品质保期：3年。
4.售后响应时间：7×24小时应急响应，故障≤8小时内到场，24小时内修复。
二、其他要求
供应商必须承诺所提供的配件进货渠道必须合法，必须是有资质的合法企业生产的产品，如存在质量问题必须承担由此造成的一切损失。
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