项目需求
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	拟定采购6万张门诊就诊卡和3万张体检就诊卡，最终以实际采购为准。
（一）认证卡片技术要求：
（1）IC卡符合ISO7816标准；
（2）IC卡符合建设行业标准（CJ/T304）建设事业CPU卡操作系统技术要求；
（3）卡规格尺寸应符合国家标准尺寸：矩形宽度：85.47mm-85.72mm、矩形高度:54.03mm-53.92mm、矩形厚度：0.80mm-0.83mm、卡四角圆角半径：3.18mm-3.20mm；
（4）功能测试、触点位置必须符合ISO7810、ISO7816标准中的规定； 
（5）湿度条件卡尺寸的稳定性应符合ISO7810、ISO7816标准中的规定； 
（6）耐化学性应不呈现任何有害影响； 
（7）动态弯曲应力在1000次弯曲后，卡可依旧保持功能完好，且不应有任何破裂；
（8）紫外线：按规定的辐照度和曝光时间、卡片具有可测试的功能；
（9）粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开；
（10）静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能；
（11）IC卡数据可保存10年，可擦写作10万次以上，而不至芯片产生异状及破损；
（12）贴和性须紧密，不能产生圆角开口，及透明表层剥落 ；
（13）卡片边缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0.08mm，不影响IC卡芯片表面接触读写器；
（14）卡片弯曲度：裁制完成之卡必须平直，其曲度、垂直间隙必须在127mm以下,凸字后其曲度垂直间隙必须在2.03mm以下，叠合层不得剥离或脱落；
（15）印刷图样和要求由采购单位确定（印刷卡片工艺及质量应达到无触点式IC卡标准））；
（16）卡片必须包含密钥初始化和写数据，直接可以在医院系统上正常初始化、发卡。
（二）认证卡芯片技术介绍
（1）256K字节EEPROM；
（2）支持符合ISO7816-3标准的T=0、T=1通讯协议；
（3）具有复合RF功能，ISO/IEC14443 TYPE A标准协议工作频率: 13.56MHZ；
（4）通讯速度: 106Kboud
（5）读写距离: 2.5—10CM 
（6）读写时间: 1-2MS
（7）工作温度: -20℃-85℃，温度： -10℃and+50℃
（8）擦写次数:＞100000次
（9）数据保存:＞10年
（10）制作标准: ISO 14443,ISO 10536
（11）封装材料: PVC、PET
（12）封装工艺:自动碰焊
（13）32位保护存储器；
（14）芯片为安全可靠、未被攻击或破解的高安全等级芯片；
（15）多用途应用：支持一卡多应用，各应用之间相互独立（多应用、防火墙功能）。
（16）支持多种文件类型：包括二进制文件，定长记录文件，变长记录文件，循环文件，钱包文件。
（17）支持医保系统及HIS的一卡通。
（18） 兼容采购人信息系统中建卡、充值、挂号、缴费、查询等所有操作。
（19）供应商应提供认证卡写卡工作及根据医院的要求制做并印刷卡面，所供IC卡能直接在医院信息系统使用，能在医院端收费窗口、体检窗口测试环境进行建卡、建档、缴费等流程，实现一卡通及新老认证卡替换过渡使用，如需以第三方配合协助所需费用应包含在本次项目报价中。并提供承若函。
（三）其他要求：
1、认证卡片支持采购人现有各种IC卡读卡器（易联众YKT-2-III读卡器，易联众YKT-3-II-W读卡器，易联众YKT-3-II读卡器，明华澳汉RD-EB-MX读卡器等相关读卡器）以及医院信息系统（易联众软件）读取。
2、号码生成规则：每张卡片由16位数字组成。其中前八位为卡片号，号段范围由采购人提供，必须在卡面上印刷出来；后八位为验证码，可随机生成，无须在卡面上印刷出。
3、采购人提供门诊卡及体检卡卡面背景图案及医院LOGO图案，均为jpg格式图片，中标人按照采购人要求进行免费设计及美化，采购人在使用过程中有可能需要改版或增加印刷版式，服务期限内，供应商需免费提供改版或增版的服务。
4、卡片质量保证：每批供货时采购人随机抽取若干卡片读卡1000次，误码次数不能超过2次，否则即视为不合格卡。需保证制卡的废卡率不能超过3‰。
5、使用激光镭射（数字，颜色为黑色），位置在卡面左上角，从数字上边缘到卡片上边缘的距离为3mm±0.5mm，从英文字母No.左边缘到卡片左边缘的距离为5mm±0.5mm。（见图）。
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    打印字体清晰，无断线，不模糊；卡片票面卡号与物理卡号依据采购人制定的规则对应关联，且关联信息的电子文档以光盘形式随每批次采购一同发货，保证其内容正确，保证以下几个方面的准确性：
使用的卡号保证在规定的号段内；
打印的卡号与芯片内的记录一致；
提供的电子版文件中卡号与芯片UID对应；
卡片顺序按照卡号顺序依次排列装盒。
（五）质保期和售后服务要求
（1）货物在到货检查合格后进入免费质量保证期，免费质量保证期按照国家三包政策和合同规定要求为二年，并提供7×24小时+4小时电话或电子邮件服务，接到电话或电子邮件后，将在1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师或售后服务人员在规定的时间内到达现场时间不超过2小时。
（2）服务要求
服务期内对于存在质量问题的废卡，中标人须无条件予以免费更换新卡。所有货物保修服务均为中标人上门保修，供应商报价应包含包装、运输、搬运费等等一切费用。
（3）供应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。
（六）其他事项

供应商须提供符合要求的投标样品： 
      样品要求：样卡两张（门诊卡和体检卡各一张）（卡规格尺寸应符合国家标准尺寸：矩形宽度：85.47mm-85.72mm、矩形高度:54.03mm-53.92mm、矩形厚度：0.80mm-0.83mm、卡四角圆角半径：3.18mm-3.20mm；）
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